## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** |  |  |  |
| **1. Γενική Περιγραφή** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1.1 Όχημα Ι.Χ. τύπου 4x4 με καρότσα | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2 Αναγνωρισμένο μοντέλο και εταιρία κατασκευής | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.3 Έτος κατασκευής οχήματος | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.4 Αριθμός θυρών τέσσερις (4) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5 Αριθμός επιβατών πέντε (5) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.6. Ασημί Μεταλλικό Χρώμα και Επιγραφές επιλογής του ΦΔΠΠΔΕΣ | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.7 Αντισκωριακή προστασία | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.8 Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2. Κινητήρας – Αναρτήσεις – Σύστημα μετάδοσης – Διεύθυνσης - Πέδησης** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 2.1 Κυβισμός ≥ 2.250 cc | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.2 Τετρακύλινδρος κινητήρας με καύσιμο πετρέλαιο (DIESEL), ιπποδύναμης ≥150hp | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.3 Χωρητικότητα καυσίμου ≥75lt | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.4 Ωφέλιμο φορτίο ≥1020kg | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.5 Ελκτική ικανότητα με φρένα ≥3000Kg | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.6 Αριθμός σχέσεων με πέντε τουλάχιστον ταχύτητες εμπροσθοπορείας (επιθυμητό να διαθέτει έξι ταχύτητες εμπροσθοπορείας) και μία οπισθοπορείας, όλες συγχρονισμένες. Επίσης μπορεί να προσφερθεί και αυτόματο σύστημα μετάδοσης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.7 Συμπλέκτης μηχανικός ή υδραυλικός | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.8 Δυνατότητα κίνησης στους 2 και στους 4 τροχούς (ενεργό κιβώτιο 4x4 με 3 διαφορικά) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.9 Επιλογή μετάδοσης από το εσωτερικό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.10 Τιμόνι με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.11 Δισκόφρενα μπροστά με αεριζόμενους δίσκους, δισκόφρενα ή ταμπούρα πίσω | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.12 Σύστημα ανάρτησης. Η εμπρός ανάρτηση θα είναι διπλά ψαλίδια με σπειροειδή ελατήρια και αντιστρεπτική ράβδο. Ο τύπος της οπίσθιας ανάρτησης θα είναι ενισχυμένα φύλλα σούστας πέντε (5) ή έξι (6) σειρών με αμορτισέρ | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.13 Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.14 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.15 Συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESP, ASC, ESC, VSC κλπ.) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.16 Η εκπομπή ρύπων θα είναι τουλάχιστον EURO 6 και ≤210γρ/χλμ | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3. Προδιαγραφές Εσωτερικού Χώρου-Ηλεκτρ. Ευκολίες - Στοιχεία Άνεσης/Ασφάλειας Επιβατών** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 3.1 Σύστημα πλύσης του ανεμοθώρακα χειριζόμενο από τον οδηγό σε πορεία | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.2 Αυτόματος κλιματισμός A/C | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.3 Ταχύμετρο και οδόμετρο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.4 Δείκτης ποσότητας καυσίμου | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.5 Όργανα θερμοκρασίας νερού ψύξης, ένδειξης λαδιού, εκκίνησης κινητήρα (check engine) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.6 Ηλεκτρικά παράθυρα | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.7 Στροφόμετρο (ψηφιακό ή αναλογικό) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.8 Κάτοπτρα (1 εσωτερικό και 2 εξωτερικά) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.9 κεντρικό κλείδωμα θυρών | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.10 Ηχοσύστημα τελευταίας τεχνολογίας (πχ. Ψηφιακό ράδιο-cd-mp3 με ηχεία, κεραία και σύστημα πολυμέσων) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.11 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.12 Ένδειξη συστήματος τετρακίνησης (4wd) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.13 Cruise control | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.14 Καθίσματα υψηλής ποιότητας (Υφασμάτινα ή Δερμάτινα) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.15 Μπουτόν ή λεβιές κλειδώματος διαφορικού | **ΝΑΙ** |  |  |
| 3.16 Λαστιχένια πατάκια συμβατά με το όχημα | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4. Προδιαγραφές Εξωτερικού Χώρου** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 4.1 Μπροστινοί προβολείς ομίχλης | **ΝΑΙ** |  |  |
| 4.2 Κάμερα οπισθοπορείας | **ΝΑΙ** |  |  |
| 4.3 Αισθητήρες παρκαρίσματος | **ΝΑΙ** |  |  |
| 4.4 Πλευρικά σκαλοπάτια | **ΝΑΙ** |  |  |
| 4.5 Αποσπώμενος κοτσαδόρος | **ΝΑΙ** |  |  |
| 4.6 Πλαστική καρότσα | **ΝΑΙ** |  |  |
| 4.7 Σετ ελαστικών όλων των εποχών (50-50 on/off road) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 4.8 Αντιολισθητικές αλυσίδες (1 ζεύγος) κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτησή τους στους κινητήριους τροχούς. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **10 Εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 5.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 5 έτη (από την ημέρα της οριστικής παραλαβής) για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 5.2 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για το πλαίσιο για συνήθη χρήση για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| 5.3 Εγγύηση χρώματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| 5.4 Υποστήριξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη από την παράδοση του οχήματος | **ΝΑΙ** |  |  |
| Τραϊανούπολη //2021  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  (ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ) | | | |

Χώρος παράδοσης του υπό προμήθεια οχήματος θα είναι ο ακόλουθος: στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου (Λουτρά Τραϊανούπολης) μέχρι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.